LACTODENSIMETRE A LAIT GERBER STANDARD 1,020-1,040

Le lactodensimètre est un densimètre adapté pour mesurer la densité du lait d'après la méthode Gerber. Un thermomètre (10-40°C) est intégré à la tige.

Caractéristique

|  |  |
| --- | --- |
| Nom | LACTODENSIMETRE A LAIT GERBER STANDARD 1,020-1,040 |
| référence | 6600 |
| Echelle de mesure | 1,020-1,040 : 0,0005 g/mL |
| Poids brut | 0.1 KG |
| Poids net | 0.1 KG |
| Nomenclature douanière | 90258080 |